**软件接口设计**

## 设计

* 控制信号输出端子：A、B、COM。  
  A是常开触点，B是常闭触点。
* 延触装置输出是3个端子：A、B、COM。其中COM是公共端，A是常开
* 计时误差1%以内。

## 电路技术参数

* 工作温度：-30℃~65℃
* 工作湿度：0%~90%(无凝结)
* 静态功耗：1.5W
* 动态功耗：2.0W

步骤如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **价格** | **时间** | **说明** |
| 第4阶段 |  |  | * 惠。 |

* 较大地修改功能
* 又另外换别的壳后重设计电路以匹配壳的安装